Het bestand 'rivm_20220601_Geluid_lnight_treinverkeer_2020.tif' is een rasterbestand voor gebruik in GIS software, en bevat landsdekkend het geluidsniveau in 1 dB klassen. De resolutie is 10 x 10 m.

De geluidklassen hebben betrekking op de geluidbelasting in Lnight over 2020 (gemiddeld over een jaar).

De kaart geeft alleen een ruwe indicatie van de geluidkwaliteit en is niet geschikt 
om geluidniveaus in het kader van de normstelling uit de Wet Geluidhinder te kunnen toetsen
aan 'de geluidbelasting op de gevel'. Wel biedt de kaart op meer globale schaal een goed beeld van de geluidkwaliteit 
van aandachtsgebieden zoals woonkernen, natuur- en stiltegebieden. 

De geluidkaart met railverkeer is bepaald met een standaard rekenmethode (RMV2012). Deze methode maakt gebruik van digitale bestanden waarin de ligging van spoorwegen is opgenomen. De verkeersgegevens spoorwegen zijn gebaseerd op gegevens ten behoeve van richtlijn 2002/49/EG voor 2020 afkomstig van Prorail.

Voor meer informatie, zie dit rapport: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680740003.pdf